УТВЕРЖДАЮ

Директор Судебного департамента

При верховном суде

Приднестровской Молдавской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Монул

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, назначенная приказом от 05 февраля 2021года № \_\_4\_\_ в составе : председателя рабочей комиссии - Заместителя директора Судебного департамента - начальника Управления организационно - правового обеспечения деятельности судов - Салкуцан С.А., заместителя председателя рабочей комиссии – Начальника ОМТОЭЗиТ – Иванишко С.М., членов комиссии, ведущего специалиста ОМТОЭЗиТ – Янюшкин А.С., главного специалиста ОМТОЭЗиТ – Барбарош И.Н. составила настоящий Акт объемов выполнения ремонтных работ в 2021 году в здании Суда г.Рыбница и Рыбницкого района расположенного по адресу: г. Рыбница, ул. Ленина, 1 «А»

|  |
| --- |
| **Капитальный ремонт здания суда г. Рыбница и Рыбницкого района, расположенного по адресу: г. Рыбница, ул. Ленина 1"а".** |
| №  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т  | Кол-во |
| п/п | Е д и н и ц а и з м е р е н и я |
| 1 | 2 | 3 |
|   | ***Замена оконных и дверных блоков*** |   |
| 1 | Разборка заполнений оконных с подоконной доской, 100м2 | 1,015 |
| 2 | Установка металлопластиковых оконных блоков, (до 2м2) м2 проема | 0,912 |
| 3 | Установка металлопластиковых оконных блоков,(свыше 2м2) проема | 100,61 |
| 4 | Блоки оконные одностворные, м2 | 0,912 |
| 5 | Блоки оконные трехстворные, м2 | 90,04 |
| 6 | Блоки оконные двухстворные, м2 | 10,57 |
| 7 | Установка подоконных досок пластиковых, при выс.проема до 2м,м2проема | 101,52 |
| 8 | Установка отливов, 100м2 | 0,165 |
| 9 | Разборка дверных заполнений, 100м2 | 0,094 |
| 10 | Установка м/п дверных блоков, м2 проема | 9,44 |
| 11 | Дверные блоки двупольные с глухими полотнами, м2 | 9,44 |
|   | ***Ремонт шатровой кровли***  |   |
| 12 | Разборка покрытий из волнистых а/ц листов, 100м2 | 4,55 |
| 13 | Разборка примыканий из оцинкованной стали шир 0,4м, 100м | 0,40 |
| 14 | Разборка парапетных свесов из оцинкованной стали шир 0,7м, 100м | 0,18 |
| 15 | Разборка обрешетки кровли, 100м2 | 4,55 |
| 16 | Разборка деревянных стропильных конструкций , 100м3 | 0,038 |
| 17 | Установка закладных деталей весом до 4кг, тн | 0,202 |
| 18 | Монтаж опорных стоек, тн | 0,634 |
| 19 | Монтаж связей и стропил, тн | 0,212 |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2 | 0,55 |
| 21 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ за 2 раза, 100м2 | 0,55 |
| 22 | Установка стропил из бруса б/у, м3 | 3,8 |
| 23 | Установка стропил из бруса сеч.50\*120, м3 | 0,72 |
| 24 | Устройство гидроизоляции из пленки, 100м2 | 4,8 |
| 25 | Устройство кровли из цветного профилированного листа по деревянной обрешетке с её устройством , 100м2 | 4,8 |
| 26 | Установка снегоупоров, 100м | 0,48 |
| 27 | Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м2  | 3,06 |
| 28 | Установка вентрешеток 350\*350, шт | 4,00 |
|  | *Водоотливная система* |   |
| 29 | Прибивка строганной доски (лобовая), м2 | 7,2 |
| 30 | Простая окраска лобовой доски, 100м2 | 0,173 |
| 31 | Установка желобов, 100м | 0,48 |
| 32 | Навеска водосточных труб H-11м, к-т  | 6 |
|  | *Карнизы*  |   |
| 33 | Установка элементов каркаса из бруса , м3 | 0,24 |
| 34 | Огнебиозащита деревянных конструкций, 100м2  | 0,192 |
| 35 | Подшивка карнизов профлистом LS-8,м2 | 21,6 |
| 36 | Уголок сеч.30\*30, м | 48 |
|  | *Прочие* |   |
| 37 | Устройство парапетных свесов из оцинкованной стали, 100м2 | 0,126 |
| 38 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 7,2 |
| 39 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,04 |
|  | ***Ремонт крыльца главного входа*** |   |
| 40 | Разбивка ж/б площадки, м3 | 2,30 |
| 41 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 42 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,02 |
| 43 | Обратная засыпка ПГС, 100м³ | 0,02 |
| 44 | Уплотнение оснований под бетон, 100м3 | 0,02 |
| 45 | Устройство бетонных оснований из бетона М-200 толщ. 100мм, 100м2 | 0,17 |
| 46 | Армирование, тн | 0,22 |
| 47 | Устройство покрытия ступеней из керамических плиток, 100м2 | 0,153 |
| 48 | Установка алюминиевых перфорированных уголков, 100м | 0,325 |
|  | ***Ремонт внутренних и наружных откосов*** |  |
|  | *Откосы внутренние* |  |
| 49 | Ремонт штукатурки откосов, 100м2 | 0,50 |
| 50 | Шпатлевка откосов плоских, 100м2 | 0,50 |
| 51 | Грунтовка, тн | 0,008 |
| 52 | Сухие гипсовые смеси,тн | 0,21 |
| 53 | Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2  | 0,50 |
| 54 | Устройство под подоконником цементной стяжки из раствора М-100, толщ.50мм, 100м2 | 0,127 |
| 55 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 56 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,02 |
|  | *Откосы наружные* |  |
| 57 | Демонтаж металлических оконных решеток, 100м2 | 0,77 |
| 58 | Монтаж металлических оконных решеток, 100м2 | 0,77 |
|  |  |  |
| 59 | Установка и разборка наружных лесов при высоте до 16м , 100м2 верт. проекции | 8,64 |
| 60 | Ремонт штукатурки откосов наружных, 100м2 | 0,46 |
| 61 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозке строительного мусора, тн | 3,6 |
| 62 | Вывоз строительного мусора на 10км, 100м3 | 0,02 |
| 63 | Шпатлевка откосов плоских, 100м2 | 0,46 |
| 64 | Грунтовка, тн | 0,007 |
| 65 | Сухие гипсовые смеси,тн | 0,205 |
| 66 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатными составами, 100м2 | 0,46 |
| 67 | Устройство под отливом цементной стяжки из раствора М-100, толщ.60мм, 100м2 | 0,137 |

**Комиссия в составе:**

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СА.Салкуцан

Заместитель председателя рабочей комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Иванишко

Член рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Барбарош

Член рабочей комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Янюшкин